<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-12.7" y1="0" x2="166.35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="166.35" y1="0" x2="166.35" y2="103.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="166.35" y1="103.81" x2="-12.7" y2="103.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-12.7" y1="103.81" x2="-12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Nixie Clock 3.1</text>
<text>Nixie Clock 3.1</text>
<text>VAN DAMME A.</text>
<text>VAN DAMME A.</text>
<text>24/05/14</text>
<text>24/05/14</text>
<text>6TQElec</text>
<text>6TQElec</text>
<text>VDA</text>
<text>VDA</text>
<text>VDA</text>
<text>VDA</text>
<hole x="-11.43" y="101.6" drill="2"/>
<hole x="165.1" y="101.6" drill="2"/>
<hole x="-11.43" y="2.54" drill="2"/>
<hole x="165.1" y="2.54" drill="2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Atmel">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="DIP254P762X457-28">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HC33U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED5MMRGB">
</package>
<package name="AVRISP">
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="B3F-40XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRYSTAL">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="nixie_board">
<description>Generated from &lt;b&gt;nixie board.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="BOARD_NIXIE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10X04MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
<package name="10X07MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-4">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DISCRETE">
<packages>
<package name="C-5">
</package>
<package name="R-12,5">
</package>
<package name="C-10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BATTERY">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CR2032H">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Varta</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EB2209A">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Atmel" package="DIP254P762X457-28" value="ATMEGA328P-PU">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-28"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="15R0268"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA328P-PU"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1715487"/>
</element>
<element name="IC1" library="adafruit" package="DIL08" value="DS1307"/>
<element name="Q1" library="CRYSTAL" package="TC26H" value=""/>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC3" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC4" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="Q2" library="adafruit" package="HC33U-V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="nixie_board" package="BOARD_NIXIE" value="NIXIE-BOARD"/>
<element name="U$2" library="nixie_board" package="BOARD_NIXIE" value="NIXIE-BOARD"/>
<element name="U$3" library="nixie_board" package="BOARD_NIXIE" value="NIXIE-BOARD"/>
<element name="U$4" library="nixie_board" package="BOARD_NIXIE" value="NIXIE-BOARD"/>
<element name="U$5" library="nixie_board" package="BOARD_NIXIE" value="NIXIE-BOARD"/>
<element name="U$6" library="nixie_board" package="BOARD_NIXIE" value="NIXIE-BOARD"/>
<element name="..." library="con-amp" package="10X04MTA" value=""/>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-4" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC5" library="linear" package="TO220V" value="7805TV"/>
<element name="C1" library="DISCRETE" package="C-5" value=""/>
<element name="C2" library="DISCRETE" package="C-5" value=""/>
<element name="G1" library="BATTERY" package="CR2032H" value="CR2032H"/>
<element name="R1" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="R2" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MMRGB" value="RGBLED_CA-5MM"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MMRGB" value="RGBLED_CA-5MM"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="LED5MMRGB" value="RGBLED_CA-5MM"/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="LED5MMRGB" value="RGBLED_CA-5MM"/>
<element name="LED5" library="adafruit" package="LED5MMRGB" value="RGBLED_CA-5MM"/>
<element name="LED6" library="adafruit" package="LED5MMRGB" value="RGBLED_CA-5MM"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="R5" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="R6" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="R7" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="C3" library="DISCRETE" package="C-10" value=""/>
<element name="C7" library="DISCRETE" package="C-10" value=""/>
<element name="I2C" library="con-amp" package="10X04MTA" value=""/>
<element name="ISP1" library="adafruit" package="AVRISP" value="AVRISP-6"/>
<element name="LED7" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R9" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="R8" library="DISCRETE" package="R-12,5" value="50"/>
<element name="R3" library="DISCRETE" package="R-12,5" value="50"/>
<element name="R4" library="DISCRETE" package="R-12,5" value="50"/>
<element name="+" library="adafruit" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
</element>
<element name="-" library="adafruit" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
</element>
<element name="CONF" library="adafruit" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
</element>
<element name="R10" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="C4" library="DISCRETE" package="C-10" value=""/>
<element name="R11" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="C5" library="DISCRETE" package="C-10" value=""/>
<element name="R12" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="C6" library="DISCRETE" package="C-10" value=""/>
<element name="MODULE_DS1307" library="con-amp" package="10X07MTA" value=""/>
<element name="MODULE_SR" library="con-amp" package="10X07MTA" value=""/>
<element name="R13" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
<element name="C8" library="DISCRETE" package="C-10" value=""/>
<element name="SERIAL" library="con-amp" package="10X04MTA" value=""/>
<element name="SG1" library="buzzer" package="EB2209A" value="EB2209A">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="T4" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="R14" library="DISCRETE" package="R-12,5" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="_D"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="_C"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="_B"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="_A"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="_D"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="_C"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="_B"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="_A"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="_D"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$3" pad="_C"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="_B"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="_A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="_D"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$4" pad="_C"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="_B"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$4" pad="_A"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="U$5" pad="_D"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="_C"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$5" pad="_B"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="_A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$6" pad="_D"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="_C"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$6" pad="_B"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="_A"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="MODULE_SR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="MODULE_SR" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
<contactref element="..." pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="MODULE_DS1307" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="MODULE_SR" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="+VCC"/>
<contactref element="U$6" pad="+VCC"/>
<contactref element="U$2" pad="+VCC"/>
<contactref element="U$3" pad="+VCC"/>
<contactref element="U$4" pad="+VCC"/>
<contactref element="U$5" pad="+VCC"/>
<contactref element="..." pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="I2C" pad="4"/>
<contactref element="CONF" pad="3"/>
<contactref element="+" pad="3"/>
<contactref element="-" pad="3"/>
<contactref element="CONF" pad="4"/>
<contactref element="-" pad="4"/>
<contactref element="+" pad="4"/>
<contactref element="MODULE_DS1307" pad="3"/>
<contactref element="MODULE_SR" pad="7"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="SERIAL" pad="4"/>
<contactref element="SG1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="..." pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="MODULE_DS1307" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
<contactref element="MODULE_DS1307" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="MODULE_DS1307" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="LED6" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="3"/>
<contactref element="LED4" pad="3"/>
<contactref element="LED5" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="LED6" pad="4"/>
<contactref element="LED2" pad="4"/>
<contactref element="LED3" pad="4"/>
<contactref element="LED4" pad="4"/>
<contactref element="LED5" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="U$1" pad="+NIXIE"/>
<contactref element="U$6" pad="+NIXIE"/>
<contactref element="U$2" pad="+NIXIE"/>
<contactref element="U$3" pad="+NIXIE"/>
<contactref element="U$4" pad="+NIXIE"/>
<contactref element="U$5" pad="+NIXIE"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST_START">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="MODULE_SR" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="MODULE_SR" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="+" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="-" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="CONF" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="CONF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="..." pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="SERIAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="MODULE_DS1307" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="I2C" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="SG1" pad="+"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="MODULE_SR" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
